VF7 D E RFN C 76219378

вот информация, читайте:

Расшифровка VIN 

Разберемся в устройстве кода вин нашего автомобиля...

Номер блока Буква винДанные

1

Марка
VF7 CITROEN ___________________________________________________________VF7
Z8T CITROEN - КАЛУГА
VF3 PEUGEOT

VF1 RENAULT

2

Модель
4Peugeot 308

8 Peugeot 406

7 Peugeot 306 / Berlingo B9

С Citroen Xsara Picasso

D Citroen C5  ___________________________________________________________
D
E Citroen C8

F Citroen C3

G Citroen Berlingo VP (Пасс)

M Citroen Berlingo VU (Фургон)

J Citroen C2

L Citroen C4

N Citroen Xsara, Citroen C4 B7, DS4

R Citroen C5 (X7)

U Citroen C4 Picasso

S Citroen C3 Picasso / C3 A51 / DS3

Z Citroen Jumper
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Тип кузова
0 Трёхдверный Хэтчбек
1 Пятидверный Хэтчбек

2 Пятидверный Универсал

A Трёхдверный Хэтчбек / Седан

C Пятидверный Хэтчбек / 2х - дверное купе.

E Универсал
____________________________________________________________ E
B/D Четырёхдверный Седан

W Универсал

H Универсал повышенной вместимости (Monospace)

J/F Фургон-универсал

R Кузов Berline, 5 дверный фургон

X Купе 3+2 дверное 

4

Тип двигателя

HFX Бензин 1.1 л. 8 кл. TU1

HFV Бензин 1.1 л. 8 кл. TU1A

KVF Бензин 1.4 л. 8кл. TU3

KFW Бензин 1.4 л. 8кл. TU3 Parner/Berlingo

KFT Бензин 1.4 л. 8кл. TU3AE5 

KFU Бензин 1.4 л. 16кл. VVT ET3

LFY Бензин 1.8 л.16 кл. XU7JP4

LFX Бензин 1.8 л.8 кл. XU7JB 92 л.с.

6FZ Бензин 1.8 л. 16 кл.-EW7J4 / E3/E4

6FY Бензин 1.8 л. 16 кл.-EW7A VVT / E4

8FP Бензин 1.4 л. 16 кл. TWIN VVT - EP3C - VTI - 70kW-136Nm / EURO5

8FR Бензин 1.4 л. 16 кл. TWIN VVT - EP3C - VTI -72kW-136 Nm / EURO5

8FS Бензин 1.4 л. 16 кл. TWIN VVT - EP3 - VTi - 70 кВт 95л.с. / EURO4

NFU Бензин 1.6 л. 16 кл.-TU5JP4

NFV Бензин 1.6 л. 8 кл.-TU5JP 65 к.вт.

NFZ Бензин 1.6 л. 8 кл.-TU5JP 70 к.вт.

RFJ Бензин 2.0 л. 16 кл.VVT-EW10A / E4

RFR Бензин 2.0 л. 16 кл.-EW10J4

RFN Бензин 2.0 л. 16 кл.-EW10J4
_________________________________________ RFN
RFV Бензин 2.0 л. 16 кл.-XU10J4R

XFU Бензин 3.0 л. 24 кл.VVT-ES9A / E4

5FW Бензин 1.6 л. 16 кл. TWIN VVT - EP6 VTi 120 л.с.

5FP Бензин 1.6 л. 16 кл. TWIN VVT - EP6 VTi 120 л.с. - E5

5FR Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6DT THP 115kW 

5FS Бензин 1.6 л. 16 кл. TWIN VVT - EP6C VTi 88 кВт / EURO5

5FT Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6DT THP 120 л.с. AL4

5FN Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6CDT THP 115kW - 156 л.с.

5FX Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6DT THP 110kW - 150 л.с.

5FV Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6CDT THP 115 кВт E5

5FU Бензин Turbo 1.6 л. 16 кл. VVT - EP6CDTX THP 147 kW EURO 5

RHWДизель 2.0 л. - HDI - DW10ATED4 - 110 л.с.

RHYДизель 2.0 л. - HDI - DW10TD - 90 л.с.

RHEДизель 2.0 л. - HDI - DW10C 110 kW EURO 5

RHRДизель 2.0 л. - HDI -DW10BTED4 / E4 - 136 л.с.

RHKДизель 2.0 л. - HDI -DW10UTED4 - 120 л.с.

RHHДизель 2.0 л. - HDI -DW10C 120 kW EURO 5

8HRДизель 1.4 л. - HDI - DV4C / EURO5

8HZДизель 1.4 л. - HDI - DV4TD 

9HYДизель 1.6 л. - HDI - DV6TED4 - 110 л.с.

9HZДизель 1.6 л. - HDI -DV6TED4 / E4 - c FAP

9HRДизель 1.6 л. - HDI - DV5C / EURO5

9HPДизель 1.6 л.HDI - DV6DTED4

9HTДизель 1.6 л. - HDI - DV6BTED4 -L4-E4

9HXДизель 1.6 л. - HDI - DV6AUTED4 - W5-E5

WJYДизель 1.9 л. 8кл. DW8B - 70 л.с.

WJZДизель 1.9 л. 8кл. DW8 - 70 л.с.

D9BДизель 1.9 8 кл. XUD9

4HTДизель 2.2 л.HDI TURBO -DW12BTED4 / E4 – c FAP

4HPДизель 2.2 л.HDI TURBO DW12BTED4 / E4 – c FAP – 120 kW

UHZДизель 2.7 л.V6-HDI-BITURBO-DT17BTED4/E4 – c FAP – 208 cv

X8ZДизель 3.0 л V6-HDI-BITURBO-DT20C-FAP-177 кВт - 241 л.с. E5
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Тип трансмиссии
1 Механическая КПП 5 передач

A Механическая КПП 5 передач / АКПП 6 передач - AT6

B Механическая КПП 5 передач: BVM5 / MA5 / N / BE4-5L

C Механическая КПП 5 передач EURO4: BE4, BE4-5V, MA5, MA5 / S, MA5 / L _____ C
Роботизированная МКПП BVMP

FАКПП 4 передач – AL4, МКПП BE3

HАКПП 6 передач – AM6C,МКПП BVM6 MCB

JМеханическая КПП 6 передач – ML6C / АКПП 6 передач – AM6

EМеханическая КПП 5 передач BE3 N,V или АКПП 4 передач – AL4

0Механическая КПП 5 передач - BVM5 - BE4 N EURO-5

8Механическая 6 ступенчатая коробка передач EURO-5

9Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач EURO-5
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ВариантPКоробка передач механическая с электронным управлением

SSTT2 (Стоп и старт) 

MODАвто-школа 

1Шины, способствующие снижению расхода топлива 

2Очень низкий расход топлива 

IFНалоговые стимулы 

DСниженный выброс токсичных веществ 

GLПоочередное использование двух видов горючего бензин (сжиженный газ) 

GVПоочередное использование двух видов горючего бензин (сжиженный 

природный газ для автомобилей)

FFFLEXFUEL 

TDERIV VP 

CU1версии N1 (Словакия) 

7 Серийный номер
_________________________________________________ 76219378

